ANEXA 4C

 În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul(în lei/an) |
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentelerecunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| I | două axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 144 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 144 | 400 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 400 | 562 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 562 | 1.274 |
|  | 5 | Masa de cel puțin 18 tone | 562 | 1.274 |
| II | 3 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 144 | 251 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 251 | 516 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 516 | 670 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 670 | 1.033 |
|  | 5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1033 | 1.604 |
|  | 6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1033 | 1.604 |
|  | 7 | Masa de cel puțin 26 tone | 1033 | 1.604 |
| III | 4 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 670 | 679 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 679 | 1.060 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1.060 | 1.683 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.683 | 2.497 |
|  | 5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.683 | 2.497 |
|  | 6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1.683 | 2.497 |

 În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul(în lei/an) |
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| I | 2 + 1 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 65 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 65 | 149 |
|  | 5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 149 | 349 |
|  | 6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 349 | 451 |
|  | 7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 451 | 814 |
|  | 8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 814 | 1.427 |
|  | 9 | Masa de cel puțin 28 tone | 814 | 1.427 |
| II | 2 + 2 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 140 | 325 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 325 | 535 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 535 | 785 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 785 | 949 |
|  | 5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 949 | 1.558 |
|  | 6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1.558 | 2.162 |
|  | 7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2.162 | 3.282 |
|  | 8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2.162 | 3.282 |
|  | 9 | Masa de cel puțin 38 tone | 2.162 | 3.282 |
| III | 2 + 3 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.721 | 2.395 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.395 | 3.254 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 40 tone | 2.395 | 3.254 |
| IV | 3 + 2 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.520 | 2.111 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.111 | 2.920 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2.920 | 4.319 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 2.920 | 4.319 |
| V | 3 + 3 axe |
|  | 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 864 | 1.046 |
|  | 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1.046 | 1.563 |
|  | 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1.563 | 2.487 |
|  | 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 1.563 | 2.487 |